**성능분석 요약**

<테스트 사양>

|  |  |
| --- | --- |
| CPU | Ryzen 5 5600x ( 6 c 12 t, 3.70Ghz -> 4.48Ghz) |
| RAM | DDR4 32GB ( 16 X 2 ) |

별도의 컴퓨터에서 접속을 시도해 보았으나, 네트워크에서 오버헤드가 심하여 LOCAL에서 돌렸을 때 보다, 동시접속자가 적게 측정되어, 한 대의 컴퓨터에서 테스트를 진행해 보았습니다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Overlapped IO Callback | Single IOCP | Multithread IOCP |
|  |  |  |
| 최대 동시 접속 | | |
| 280 | 337 | 653 |

코드는 Multithread IOCP를 제외하고 싱글 코어로 작성 되었고, 처리부분은 최대한 동일한 코드로 구성하여, 사용한 모델 외에는 차이가 없도록 구성하였습니다.